**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Чернолучинского городского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  16.05.2017 № 90 |

Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [требования](#P31) к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Чернолучинского городского поселения «чернолучье.рф».

Глава городского поселения Н.В. Юркив

Приложение

к постановлению Администрации

Чернолучинского городского поселения

от 16.05.2017 № 90

ТРЕБОВАНИЯ

к качеству услуг по погребению, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению

специализированной службой по вопросам похоронного дела

# 1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, (далее - Требования к качеству услуг по погребению) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", постановлением Правительства Омской области от 22 августа 2006 года N 113-п "О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О погребении и похоронном деле" на территории Омской области", Решением Совета Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области от 28.04.2017 № 11 "Об утверждении Положения об организации похоронного дела в Чернолучинском городском поселении Омского муниципального района Омской области".

2. Определения, используемые в Требованиях к качеству услуг по погребению:

1) стандартное погребение - действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу);

2) погребение мертворожденного - действия по захоронению тела (останков) мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями путем предания тела (останков) земле (захоронение в могилу).

3. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, приведены в приложении N 1 "[Требования](#P60) к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего" к настоящим Требованиям к качеству услуг по погребению.

4. Требования к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, представлены в приложении N 2 "[Требования](#P240) к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение" к настоящим Требованиям к качеству услуг по погребению.

Приложение N 1

к требованиям к качеству услуг по погребению,

предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению специализированной

службой по вопросам похоронного дела

ТРЕБОВАНИЯ

к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу,

близким родственникам, иным родственникам, законному

представителю или иному лицу, взявшему на себя

обязанность осуществить погребение умершего

\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование │ Требования к качеству услуг по погребению, │

│п/п│ услуги по │ предоставляемых супругу, близким родственникам, иным │

│ │ погребению │ родственникам, законному представителю или иному лицу, │

│ │ │ взявшему на себя обязанность осуществить погребение │

│ │ │ умершего │

│ │ ├───────────────────────────┬────────────────────────────┤

│ │ │ Стандартное погребение │Погребение мертворожденного │

├───┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 1 │Оформление │Оформление документов, │Оформление документов, │

│ │документов, │необходимых для погребения,│необходимых для погребения, │

│ │необходимых │включает в себя: │включает в себя: │

│ │для погребения│- получение заказа от │- получение заказа из │

│ │ │представителя умершего и │медицинского учреждения и │

│ │ │проверку пакета документов;│проверку пакета документов; │

│ │ │- оформление заказа на │- выезд на кладбище для │

│ │ │автокатафалк, гроб, могилу;│оформления заказа на могилу │

│ │ │- выезд на захоронение; │траншейного типа; │

│ │ │- подготовку пакета │- оформление заказа на │

│ │ │документов и сдачу отчета в│автокатафалк, ритуальные │

│ │ │бухгалтерию │принадлежности, могилу │

│ │ │специализированной службы │траншейного типа; │

│ │ │по вопросам похоронного │- выезд в прозекторское │

│ │ │дела. │отделение медицинского │

│ │ │Пакет документов включает: │учреждения за телом; │

│ │ │- справку о смерти по форме│- выезд на захоронение; │

│ │ │N 33, утвержденной │- подготовку пакета │

│ │ │постановлением │документов, составление и │

│ │ │Правительства Российской │сдачу материального отчета в│

│ │ │Федерации от 31 октября │бухгалтерию │

│ │ │1998 года N 1274 "Об │специализированной службы по│

│ │ │утверждении форм бланков │вопросам дела. │

│ │ │заявлений о государственной│Пакет документов включает: │

│ │ │регистрации актов │- справку по форме N 26, │

│ │ │гражданского состояния, │утвержденной │

│ │ │справок и иных документов, │постановлением Правительства│

│ │ │подтверждающих │Российской Федерации от 31 │

│ │ │государственную регистрацию│октября 1998 года N 1274 "Об│

│ │ │актов гражданского │утверждении форм бланков │

│ │ │состояния"; │заявлений о государственной │

│ │ │- свидетельство о смерти, │регистрации актов │

│ │ │выданное органами записи │гражданского состояния, │

│ │ │актов гражданского │справок и иных документов, │

│ │ │состояния; │подтверждающих │

│ │ │- заявление супруга, │государственную регистрацию │

│ │ │близкого родственника, │актов гражданского │

│ │ │иного родственника, │состояния"; │

│ │ │законного представителя или│- обращение медицинского │

│ │ │иного лица, взявшего на │учреждения │

│ │ │себя обязанность │ │

│ │ │осуществить погребение │ │

│ │ │умершего (далее - │ │

│ │ │представителя умершего); │ │

│ │ │- паспорт или иной │ │

│ │ │документ, удостоверяющий │ │

│ │ │личность представителя │ │

│ │ │умершего │ │

│

├───┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 2 │Предоставление│Для погребения │Для погребения │

│ │и доставка │предоставляется гроб │предоставляются: │

│ │гроба и других│деревянный длиной 200 см, │- гроб деревянный длиной 70 │

│ │предметов, │изготовленный из │см, изготовленный из │

│ │необходимых │пиломатериала │пиломатериала хвойных или │

│ │для погребения│хвойных или лиственных │лиственных пород (20 - │

│ │ │пород (20 - 25 мм), обитый │25 мм), с низом, обитым │

│ │ │хлопчатобумажной тканью, │полиэтиленовой пленкой; │

│ │ │без дополнительных │- покрывала для облачения │

│ │ │украшений. Для наружной │тела (2 штуки размером 80 x │

│ │ │обивки используется ткань │50 см), изготовленные из │

│ │ │красного и черного цветов, │хлопчатобумажного материала.│

│ │ │для внутренней - белого │Работниками │

│ │ │цвета. Крышка гроба │специализированной службы по│

│ │ │забивается гвоздями │вопросам похоронного дела │

│ │ │(4 штуки). Работниками │производится доставка гроба │

│ │ │специализированной службы │до прозекторского отделения │

│ │ │по вопросам похоронного │медицинского учреждения. │

│ │ │дела производится доставка │Погрузочно-разгрузочные │

│ │ │гроба до подъезда дома │работы, туалет │

│ │ │(прозекторского отделения │мертворожденного и │

│ │ │медицинского учреждения) │укладывание тела (останков) │

│ │ │специализированным │мертворожденного в гроб │

│ │ │транспортом │осуществляются работниками │

│ │ │(автокатафалком). │прозекторского отделения │

│ │ │Организация погрузочно- │медицинского учреждения │

│ │ │разгрузочных работ, туалет │ │

│ │ │умершего и укладывание тела│ │

│ │ │(останков) умершего в гроб │ │

│ │ │осуществляется │ │

│ │ │представителем умершего │ │

│ │

├───┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 3 │Перевозка тела│Перевозка тела (останков) │Перевозка тела (останков) │

│ │(останков) │умершего включает перевозку│мертворожденного включает │

│ │умершего на │гроба с телом (останками) │перевозку гроба с телом │

│ │кладбище │умершего из дома │(останками) мертворожденного│

│ │ │(прозекторского отделения │из прозекторского отделения │

│ │ │медицинского учреждения) до│медицинского учреждения до │

│ │ │кладбища автокатафалком с │кладбища автокатафалком с │

│ │ │соблюдением скорости, не │соблюдением скорости, не │

│ │ │превышающей 40 км/час │превышающей 40 км/час │

├───┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 4 │Погребение │Погребение осуществляется │Погребение осуществляется в │

│ │ │в могилу на отведенном │могилу траншейного типа в │

│ │ │участке действующего │два уровня. │

│ │ │кладбища, открытого для │Размеры могилы: длина - 2,5 │

│ │ │прямого захоронения. │м, ширина - 1,0 м, глубина │

│ │ │Размеры могилы: длина - │- 2,1 м. │

│ │ │2,3 м, ширина - 1,0 м, │В месте погребения │

│ │ │глубина - 1,5 м. │устанавливается │

│ │ │Работы по погребению │регистрационная табличка │

│ │ │включают: │(20 х 30 см - на │

│ │ │- очистку площадки от │четырнадцать │

│ │ │дерна (для летних условий) │мертворожденных), │

│ │ │(размер площадки - 2,3 х │изготовленная из листового │

│ │ │1,0 м); │железа (1,5 мм), надпись на │

│ │ │- копку могилы вручную │табличке наносится краской │

│ │ │(грунт II группы); │(эмаль). Каждые │

│ │ │- забивку крышки гроба с │четырнадцать захоронений │

│ │ │телом (останками) │ограничиваются деревянным │

│ │ │умершего; │щитом (200 х 90 см), │

│ │ │- опускание гроба с телом │изготовленным из │

│ │ │(останками) умершего в │необработанного │

│ │ │могилу; │пиломатериала хвойных или │

│ │ │- засыпку могилы вручную; │лиственных пород (20 - 25 │

│ │ │- устройство надмогильного │мм). │

│ │ │холма. │Работы по погребению │

│ │ │Организация погрузочно- │включают: │

│ │ │разгрузочных работ и │- рытье могилы траншейного │

│ │ │установка намогильного │типа на отведенном участке │

│ │ │сооружения с указанием │кладбища, осуществляемое с │

│ │ │фамилии и инициалов, даты │использованием механических │

│ │ │рождения и смерти умершего │средств (грунт II группы); │

│ │ │осуществляется │- зачистку могилы, │

│ │ │представителем умершего │осуществляемую вручную; │

│ │ │ │- рыхление могильного холма;│

│ │ │ │- разгрузку гроба с телом │

│ │ │ │(останками) мертворожденного│

│ │ │ │с автокатафалка; │

│ │ │ │- перенос гроба с телом │

│ │ │ │(останками) │

│ │ │ │мертворожденного до могилы; │

│ │ │ │- опускание гроба с телом │

│ │ │ │(останками) │

│ │ │ │мертворожденного в могилу; │

│ │ │ │- подноску и установку │

│ │ │ │деревянного щита; │

│ │ │ │- засыпку вручную слоем │

│ │ │ │земли (0,5 м для нижнего │

│ │ │ │уровня, 1,0 м для верхнего │

│ │ │ │уровня); │

│ │ │ │- устройство надмогильного │

│ │ │ │холма; │

│ │ │ │- нанесение надписи и │

│ │ │ │установку регистрационной │

│ │ │ │таблички

 │

└───┴──────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┘

Приложение N 2

к требованиям к качеству услуг по погребению,

предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению специализированной

службой по вопросам похоронного дела

ТРЕБОВАНИЯ

к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга,

близких родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего или при невозможности осуществить

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших

на себя обязанность осуществить погребение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  услуги по  погребению  |  Требования к качеству услуг по погребению при  отсутствии супруга, близких родственников, иных  родственников либо законного представителя умершего  или при невозможности осуществить ими погребение,  а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя  обязанность осуществить погребение  |
|  Стандартное погребение  |  Погребение ребенка,  родившегося живым и умершего в первый год жизни |
|  1  | Оформление документов, необходимых для погребения  | Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя: - получение заказа из медицинского учреждения и проверку пакета документов; - выезд на кладбище для оформления заказа на могилу траншейного типа; - оформление заказа на автокатафалк, ритуальные принадлежности, могилу траншейного типа; - выезд в прозекторское отделение медицинского учреждения за телом; - выезд на захоронение; - подготовку пакета документов, составление и сдачу материального отчетав бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела. Пакет документов включает:- справку о смерти по форме N 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года N 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния"; - обращение медицинского учреждения  | Оформление документов, необходимых для погребения,включает в себя: - получение заказа из медицинского учреждения и проверку пакета документов;- выезд на кладбище для оформления заказа на могилутраншейного типа; - оформление заказа на автокатафалк, ритуальные принадлежности, могилу траншейного типа; - выезд в прозекторское отделение медицинского учреждения за телом; - выезд на захоронение; - подготовку пакета документов, составление и сдачу материального отчета в бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела. Пакет документов включает: - справку о смерти по форме N 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года N 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственнойрегистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрациюактов гражданского состояния"; - обращение медицинского учреждения  |
|  2  | Облачение тела  | Для облачения тела предоставляются покрывала (2 штуки размером 200 х 80см), изготовленные из хлопчатобумажного материала. Туалет умершегои укладывание тела (останков) умершего в гробосуществляются работникамипрозекторского отделения медицинского учреждения  | Для облачения тела предоставляются покрывала (2 штуки размером 80 х 50 см), изготовленные из хлопчатобумажного материала. Туалет умершего и укладывание тела (останков)умершего в гроб осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения  |
|  3  | Предоставлениегроба  | Для погребения предоставляется гроб деревянный длиной 200 см, изготовленный из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм), с низом, обитым полиэтиленовой пленкой. Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставкагроба до прозекторского отделения медицинского учреждения. Погрузочно- разгрузочные работы осуществляются работникамипрозекторского отделения медицинского учреждения  | Для погребения предоставляется гроб деревянный длиной 70 см, изготовленный из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм), с низом, обитым полиэтиленовой пленкой. Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставка гроба до прозекторского отделения медицинского учреждения. Погрузочно- разгрузочные работы осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения  |
|  4  | Перевозка умершего на кладбище  | Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом (останками) умершего из прозекторского отделения медицинского учреждения докладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час  | Перевозка тела (останков) умершего включает перевозкугроба с телом (останками) умершего из прозекторского отделения медицинского учреждения до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час  |
|  5  | Погребение  | Погребение осуществляется в могилу траншейного типа в два уровня. Размеры могилы: длина - 2,5 м, ширина - 1,0 м, глубина - 2,5 м. В месте погребения устанавливаетсярегистрационная табличка (20 х 30 см - на двоих), изготовленная из листовогожелеза (1,5 мм), надпись на табличке наносится краской (эмаль). Каждое захоронение ограничиваетсядеревянным щитом (125 х 90см), изготовленным из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм). Работы по погребению включают: - рытье могилы траншейноготипа на отведенном участкекладбища, осуществляемое сиспользованием механических средств (грунт II группы); - зачистку могилы, осуществляемую вручную; - рыхление могильного холма; - разгрузку гроба с телом (останками) умершего с автокатафалка; - перенос гроба с телом (останками) умершего до могилы; - опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; - подноску и установку деревянного щита; - засыпку вручную слоем земли (0,5 м для нижнего уровня, 1,0 м для верхнегоуровня); - устройство надмогильногохолма; - нанесение надписи и установку регистрационной таблички  | Погребение осуществляется вмогилу траншейного типа в два уровня. Размеры могилы: длина - 2,5м, ширина - 1,0 м, глубина - 2,1 м. В месте погребенияустанавливается регистрационная табличка (20 х 30 см - на четырнадцать умерших), изготовленная из листового железа (1,5 мм), надпись натабличке наносится краской (эмаль). Каждые четырнадцать захоронений ограничиваются деревянным щитом (200 х 90 см), изготовленным из необработанного пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм). Работы по погребению включают: - рытье могилы траншейного типа на отведенном участке кладбища, осуществляемое с использованием механическихсредств (грунт II группы); - зачистку могилы, осуществляемую вручную; - рыхление могильного холма; - разгрузку гроба с телом (останками) мертворожденного с автокатафалка; - перенос гроба с телом (останками) мертворожденного до могилы;- опускание гроба с телом (останками) мертворожденного в могилу; - подноску и установку деревянного щита; - засыпку вручную слоем земли (0,5 м для нижнего уровня, 1,0 м для верхнего уровня); - устройство надмогильного холма; - нанесение надписи и установку регистрационной таблички  |